色彩面積算定表（例）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **外壁** | **見付面積** | **色彩** | **ベースカラー** | **サブカラー（＊1）** | **アクセントカラー（＊2）** |
| 東面 | 900㎡ | マンセル値 | 塗装 |  | 小計 | タイル | 塗装 |  | **小計** | **見付面積×1/3** | タイル |  | **小計** | **見付面積×1/20** |
| 10YR8/1 |  | 10YR6/2 | 2.5Y6/2 |  | N2 |  |
| 面積 | 500㎡ |  | 500㎡ | 150㎡ | 130㎡ |  | **280㎡** | **300㎡** | 30㎡ |  | **30㎡** | **45㎡** |
| 判定 | － | 小計 < 見付面積×1/3 …ＯＫ | 小計 < 見付面積×1/20　…ＯＫ |
| 西面 | 900㎡ | マンセル値 | 塗装 |  |  | タイル | 塗装 |  | **小計** | **見付面積×1/3** | タイル |  | **小計** | **見付面積×1/20** |
| 10YR8/1 |  | 小計 | 10YR6/2 | 2.5Y6/2 |  | N2 |  |
| 面積 | 500㎡ |  | 500㎡ | 100㎡ | 100㎡ |  | **200㎡** | **300㎡** | 45㎡ |  | **45㎡** | **45㎡** |
| 判定 | － | 小計 < 見付面積×1/3 …ＯＫ | 小計 ＝ 見付面積×1/20　…ＯＫ |
| 南面 | 1,200㎡ | マンセル値 | 塗装 |  |  | タイル | 塗装 | タイル | **小計** | **見付面積×1/3** | タイル | タイル | **小計** | **見付面積×1/20** |
| 10YR8/1 |  | 小計 | 10YR6/2 | 2.5Y6/2 | 10YR7/2 | N2 | N8 |
| 面積 | 870㎡ |  | 700㎡ | 200㎡ | 100㎡ | 100㎡ | **400㎡** | **400㎡** | 15㎡ | 40㎡ | **55㎡** | **60㎡** |
| 判定 |  | 小計 ＝ 見付面積×1/3 …ＯＫ | 小計 < 見付面積×1/20　…ＯＫ |
| 北面 | 1,200㎡ | マンセル値 | 塗装 |  |  | 塗装 |  |  | **小計** | **見付面積×1/3** |  |  | **小計** | **見付面積×1/20** |
| 10YR8/1 |  | 小計 | 2.5Y6/2 |  |  |  |  |
| 面積 | 870㎡ |  | 770㎡ | 300㎡ |  |  | **300㎡** | **400㎡** |  |  | **－** | **－** |
| 判定 | － | 小計 < 見付面積×1/3 …ＯＫ | － |

（＊1）サブカラーを用いる場合は、見付面積の概ね1/3以下の範囲で使用するものとし、ベースカラーとの調和に配慮した色彩を用いる。

（＊2）アクセントカラーを用いる場合は、見付面積の概ね1/20以下の範囲で使用するものとし、効果的に使用する。